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巡疆智能巡检分析平台
DJI Pilot 开放插件 · 客户版技术方案

一、产品概述
巡疆智能巡检分析平台是部署在大疆遥控器端的离线 AI 巡检插件，无需联网即可在飞行结束后直接完成图片缺陷检测、统计分析和巡检报告生成。平台支持按行业加载不同算法包，覆盖光伏、交通、林业、水利等 9 大巡检场景，算法可按设备 SN 授权加密下发，灵活扩展。
二、核心功能模块
2.1 推理工作台
选择行业与算法后，批量导入飞行拍摄的图片，一键本地推理检测缺陷，全程离线无需上传云端。
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2.2 缺陷标注与统计
推理后图片自动标注缺陷位置，右侧面板按类别统计缺陷数量，支持逐张查看详情。
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2.3 巡检报告生成
自动生成 PDF 格式巡检报告，包含缺陷统计、图片清单、生成时间等信息，可直接导出交付甲方。
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2.4 算法清单管理
内置多行业算法库，支持按场景查看算法详情，后续可按需扩展新增算法包。
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2.5 任务历史记录
自动保存每次巡检任务，记录时间、算法、图片数、缺陷数，支持回溯查看历史报告等信息。
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2.6 使用说明与 SN 授权
内置操作指引，支持一键获取设备 SN 码并复制，方便厂家按需下发授权算法包。
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2.7 商务联系入口
内置联系方式与官网入口，方便客户咨询采购与技术支持。
[bookmark: _GoBack][image: ]
三、技术特点
· 完全离线运行：所有 AI 推理在遥控器本地完成，不依赖网络，数据不出设备。
· 算法模块化：算法包独立加密，按设备 SN 授权，客户可按需购买不同行业算法。
· 多场景适配：已支持光伏巡检、交通头盔检测、林业病虫害等 9 大场景，持续扩展中。
· 报告标准化：一键生成 PDF 报告，格式统一，可直接用于项目交付与汇报。
· DJI Pilot 原生集成：作为 Pilot 插件运行，无需额外安装其他 App，操作流畅。
四、适用场景
· 光伏电站巡检：自动检测热斑、碎裂、遮挡等光伏板缺陷。
· 道路交通安全：检测骑行人员未佩戴头盔、违规载人等行为。
· 林业巡检：识别树木病虫害、火灾隐患等异常区域。
· 水利河道巡查：排查排污口、违建、垃圾漂浮物等问题。
· 工地/矿山巡检：辅助安全巡查与违规行为识别。
五、联系我们
公司：杭州巡疆人工智能科技有限公司
电话：15142376668
官网：https://www.xji-ai.cn
邮箱：34473864@qq.com
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